BCA”トラッカー・ソフトウェア・アップデート”は、Tracker3™およびTracker4™アバランチトランシーバーの特定のモデルのファームウェアを更新するためのダウンロード可能なユーティリティーです。このBCAソフトウェアをWindows（Macは互換しません）で使用すると、トラッカーのファームウェアを更新できます。

Tracker3アバランチビーコンのどのモデルがBCA “トラッカー・ソフトウェア・アップデート”と互換性がありますか？

“トラッカー・ソフトウェア・アップデート”は現在、特定のバージョンのTracker3モデルと互換性があります。

ソフトウェアバージョン3.0〜3.2のTracker3モデルは、BCA”トラッカー・ソフトウェア・アップデート”を使用して3.3バージョンに更新できます。

ソフトウェアバージョン3.3〜3.6のTracker3モデルは、Trackerモデルの最新バージョンであるため、必要なソフトウェアアップデートはありません。

2020 Tracker3 およびTracker4モデルにはソフトウェアバージョン6.4が付属しており、これが最新バージョンであるため、必要なソフトウェアアップデートはありません。

※現在使用しているソフトウェアのバージョンを特定するには、トランシーバーの電源をオンにする間、トラッカーの「オプション」ボタンを押し続けます。トラッカーのモデルが最初に表示されます。たとえば、「T3」、次にソフトウェアバージョンの「3.3」が表示されます。

BCA“トラッカー・ソフトウェア・アップデート”をダウンロードするにはどうすればよいですか？

Tracker3アバランチトランシーバーソフトウェアアップデートの対象である場合は、BCA”トラッカー・ソフトウェア・アップデート”をPCにダウンロードしてください。ユーザーは、ドライバーまたは.netソフトウェアをインストールするように求められる場合があります。これが発生した場合、インストールはガイド付きで比較的簡単に操作可能です。 BCA “トラッカー・ソフトウェア・アップデート”は、Windowsとのみ互換性があります。 MacまたはLinuxとは互換性がありません。

ダウンロードはこちらから[Blog - BCA Software Updater - Google ドライブ](https://drive.google.com/drive/folders/1zMRa3yvrwoJ53Q2R0KitCR24ZGMeKgB4)

BCA”トラッカー・ソフトウェア・アップデート”を使用するにはどうすればよいですか？

すべてのT3ソフトウェアアップデートにはUSB Miniコードを使用します。（今後のすべてのTracker4アップデートにはUSBC-Typeコードを使用する必要があります）。USBポートはTrackerトランシーバーのバッテリーボックス内にあります。

インストールしたら、標準のUSBケーブル（Tracker3 +の場合はMini USB、Tracker4の場合はUSB C）を使用してTrackerをコンピューターに接続します。

トラッカーユーティリティーを開き、画面の指示に従います。

ソフトウェアの更新を実行している間は、プロンプト（画面指示）に厳密に従ってください。何らかの理由で、トラッカー・ソフトウェア・アップデートがタイムアウトしたり、USBコードが抜かれたり、このプロセス中にコンピューターがシャットダウンしたりした場合は、プログラムを最初から再起動して、プロンプトに従い続けてください。

トラッカーS、トラッカー2、トラッカーDTSアバランチビーコンなど、他のトラッカーアバランチビーコンモデルで利用できる”トラッカー・ソフトウェア・アップデート”はありますか？

BCA “トラッカー・ソフトウェア・アップデート”は現在、上記のTracker3アバランチトランシーバーモデルでのみ動作します。

BCAではTracker2アバランチトランシーバーのソフトウェアアップデートを推奨しておりますが、こちらのアップデートはTracker2を発送する必要があります。Tracker2をお持ちの方は日本のBCAオフィス（K2ジャパン）に発送先をご確認ください。 Tracker2ソフトウェアを更新するには、Tracker2ソフトウェアの更新ページをご参照願います。

トラッカーSまたはトラッカーDTSアバランチビーコンのソフトウェアアップデートはありません。